ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

для расчета показателей степени риска субъектов, осуществляющих деятельность по производству и хранению взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, свидетельствующих о вероятных нарушениях положений законодательства

| Критерии оценки степени риска, Ko | Оценочный показатель, n | | | | Весовой коэффици­ент, k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Общие требования | | | | | |
| 1. Наличие у субъ­екта опасных произ­водственных объек­тов (определяется по общей сумме всех показателей) |  | Имеется один и более объектов третьего ти­па опасности (если у субъекта промыш­ленной безопасности имеется более одного объекта третьего ти­па, за каждый после­дующий объект к об­щему количеству баллов прибавить 5) | Имеется один и более объектов второго ти­па опасности (если у субъекта промыш­ленной безопасности имеется более одного объекта, за каждый последующий объект второго типа к обще­му количеству баллов прибавить 8, за каж­дый последующий объект третьего типа к общему количеству баллов прибавить 5) | Имеется один и более объектов первого ти­па опасности (если у субъекта промыш­ленной безопасности имеется более одного объекта, за каждый последующий объект первого типа к обще­му количеству баллов прибавить 10, за каж­дый последующий объект второго типа к общему количеству баллов прибавить 8, за каждый последу­ющий объект третье­го типа к общему ко­личеству баллов при­бавить 5) | 5 |
| 2. Эксплуатация субъектом в составе производственного объекта потенци­ально опасных объ­ектов (технических устройств) | Потенциально опас­ные объекты (техни­ческие устройства) в составе производ­ственных объектов не эксплуатируются | Потенциально опас­ные объекты (техни­ческие устройства) в составе производ­ственных объектов эксплуатируются |  | Потенциально опас­ные объекты (техни­ческие устройства) в составе производ­ственных объектов эксплуатируются, имеются сведения о наличии неисправ­ных потенциально опасных объектов (технических устройств) либо отра­ботавших назначен­ный ресурс (назна­ченный срок служ­бы), а также достиг­ших количество цик­лов нагружения, ко­торые установил их изготовитель, и (или) превышены сроки технического диагно­стирования и (или) технического освиде­тельствования | 5 |
| 3. Наличие у субъ­екта необходимых лицензий (разреше­ний) на эксплуата­цию опасных произ­водственных объек­тов, осуществление деятельности, свя­занной со специфи­ческими товарами (работами, услуга­ми), подлежащей лицензированию, выполнение отдель­ных видов работ (оказание отдельных видов услуг), на ко­торые необходимо наличие разрешения (свидетельства) | Все необходимые ли­цензии (разрешения, свидетельства) име­ются |  |  | Имеются сведения об отсутствии необ­ходимых лицензий (разрешений, свиде­тельств) | 5 |
| 4. Сведения о разра­ботке и представле­нии декларации про­мышленной безопас­ности (при необхо­димости) | Декларация промыш­ленной безопасности разработана, экспер­тиза декларации про­ведена в установлен­ном порядке, субъек­ту выдано положи­тельное заключение экспертизы |  | Декларация промыш­ленной безопасности разработана, экспер­тиза декларации про­ведена в установлен­ном порядке, субъек­ту не выдано заклю­чение экспертизы или выдано отрицатель­ное заключение | Декларация промыш­ленной безопасности не разработана или экспертиза деклара­ции не проведена, акт экспертизы отсут­ствует | 5 |
| 5. Страхование про­изводственного объ­екта | Производственный объект застрахован |  |  | Производственный объект не застрахован (если имеется более одного не застрахо­ванного объекта, за каждый последую­щий к общему коли­честву баллов доба­вить 8) | 4 |
| 6. Сведения о вре­мени, прошедшем с момента послед­ней проверки (с мо­мента регистрации субъекта) | С момента последней проверки истекло ме­нее трех календарных лет (с момента реги­страции субъекта ис­текло менее двух ка­лендарных лет) |  | С момента последней проверки истекли три календарных года (с момента регистра­ции субъекта истекли два календарных го­да) | С момента последней проверки истекли че­тыре календарных года (с момента реги­страции субъекта ис­текли три календар­ных года (если с мо­мента последней про­верки (регистрации субъекта) прошло бо­лее четырех (трех) календарных лет, к общей сумме бал­лов прибавить 50 за каждый последу­ющий календарный год) | 30 |
| 7. Эффективность управления риском на предприятии | Оценка и анализ рис­ка проведены, меры, направленные на со­кращение (минимиза­цию) риска, осу­ществляются. Риск принят и является приемлемым | Оценка и анализ рис­ка проведены, меры, направленные на со­кращение (минимиза­цию) риска, разрабо­таны. Риск принят и является допусти­мым | Оценка и анализ рис­ка проведены, меры, направленные на со­кращение (минимиза­цию) риска, не разра­ботаны. Риск принят и является допусти­мым | Риск не принят и (или) является не­приемлемым | 10 |
| 8. Сведения о про­ведении экспертизы промышленной без­опасности | Экспертиза промыш­ленной безопасности проведена в установ­ленном порядке, субъекту выдано по­ложительное заклю­чение экспертизы |  | Экспертиза промыш­ленной безопасности проведена в установ­ленном порядке, субъекту не выдано заключение эксперти­зы или выдано отри­цательное заключе­ние | Экспертиза промыш­ленной безопасности не проведена, акт экспертизы отсут­ствует | 5 |
| 9. Сведения о нали­чии у субъекта ава­рийно-спасательной службы, внештат­ных пожарных фор­мирований | Аварийно-спасательная служба (внештатные пожар­ные формирования) имеется (созданы) |  |  | Аварийно-спасатель­ная служба (внештат­ные пожарные фор­мирования) отсут­ствует (не созданы) | 5 |
| 10. Сведения о нали­чии у субъекта службы промыш­ленной безопасно­сти (инженера по промышленной безопасности или ответственного ли­ца, на которое воз­ложены обязанности по обеспечению промышленной без­опасности) | Служба промышлен­ной безопасности имеется (инженер по промышленной безопасности или от­ветственное лицо назначено), долж­ностные лица соот­ветствуют квалифи­кационным требова­ниям, проверку зна­ний прошли в уста­новленном порядке | Служба промышлен­ной безопасности имеется (инженер по промышленной безопасности или от­ветственное лицо назначено), долж­ностные лица соот­ветствуют квалифи­кационным требова­ниям, проверку зна­ний в установленном порядке не прошли | Служба промышлен­ной безопасности имеется (инженер по промышленной безопасности или от­ветственное лицо назначено), долж­ностные лица не со­ответствуют квали­фикационным требо­ваниям | Служба промышлен­ной безопасности от­сутствует (инженер по промышленной безопасности или от­ветственное лицо не назначено) | 8 |
| 11. Укомплектован­ность штата работни­ков субъекта, осу­ществляющих экс­плуатацию опасных производственных объектов и (или) по­тенциально опасных объектов, техниче­ских устройств, обеспечивающих промышленную без­опасность | Штат работников субъекта, осуществ­ляющих эксплуата­цию опасных произ­водственных объек­тов и (или) потенци­ально опасных объек­тов, технических устройств, обеспечи­вающих промышлен­ную безопасность, укомплектован | Штат работников субъекта, осуществ­ляющих эксплуата­цию опасных произ­водственных объек­тов и (или) потенци­ально опасных объек­тов, технических устройств, обеспечи­вающих промышлен­ную безопасность, укомплектован на 90 % | Штат работников субъекта, осуществ­ляющих эксплуата­цию опасных произ­водственных объек­тов и (или) потенци­ально опасных объек­тов, технических устройств, обеспечи­вающих промышлен­ную безопасность, укомплектован на 80 % | Штат работников субъекта, осуществ­ляющих эксплуата­цию опасных произ­водственных объек­тов и (или) потенци­ально опасных объек­тов, технических устройств, обеспечи­вающих промышлен­ную безопасность, укомплектован менее чем на 80 % | 3 |
| 12. Соответствие работников субъекта установленным ква­лификационным требованиям, орга­низация их подго­товки, прохождение ими проверки зна­ний по вопросам промышленной без­опасности, отсут­ствие медицинских противопоказаний к выполнению ука­занных работ | Работники субъекта соответствуют уста­новленным квалифи­кационным требова­ниям, их подготовка, прохождение ими проверки знаний по вопросам промыш­ленной безопасности осуществляются в со­ответствии с установ­ленными требовани­ями, медицинские противопоказания к выполнению ука­занных работ отсут­ствуют |  | Работники субъекта соответствуют уста­новленным квалифи­кационным требова­ниям, их подготовка по вопросам промыш­ленной безопасности осуществляется в соответствии с установленными требованиями, превы­шены сроки очеред­ной проверки знаний, медицинские проти­вопоказания к выпол­нению указанных ра­бот отсутствуют | Выполняют работы работники субъекта, не соответствующие установленным ква­лификационным тре­бованиям, или их подготовка по вопро­сам промышленной безопасности не осу­ществлена, либо оче­редная проверка зна­ний не проведена, или имеются меди­цинские противопо­казания к выполне­нию указанных работ, либо медицинский осмотр своевременно не проведен | 8 |
| 13. Наличие прика­зов о допуске работ­ников субъекта к ра­боте на опасных производственных объектах и (или) по­тенциально опасных объектах | Приказы изданы |  |  | Приказы не издава­лись | 3 |
| 14. Сведения об ава­риях и инцидентах | Аварии и инциденты на производственном объекте не допущены |  | С момента последней допущенной аварии или инцидента про­шло более трех лет | С момента последней аварии или инцидента прошло менее трех лет (в случае, если за последние три года на производственном объекте произошло более одной аварии или инцидента, за каждую последую­щую аварию к обще­му количеству баллов прибавить 30, за каж­дый последующий инцидент к общему количеству баллов прибавить 15) | 10 |
| 15. Состояние учета аварий и инциден­тов, порядка инфор­мирования долж­ностных лиц рес­публиканских орга­нов государственно­го управления и иных организаций об авариях и инци­дентах | Учет аварий и инци­дентов организован в установленном по­рядке, инструкции по порядку информи­рования должностных лиц республиканских органов государ­ственного управления и иных организаций об авариях и инци­дентах разработаны |  | Учет аварий и инци­дентов организован в установленном по­рядке, инструкции по порядку информи­рования должностных лиц республиканских органов государ­ственного управления и иных организаций об авариях и инци­дентах требуют уточ­нения | Учет аварий и инци­дентов не организо­ван | 3 |
| 16. Наличие органи­зационных и техни­ческих документов, в которых определя­ется порядок лока­лизации и ликвида­ции аварий и инци­дентов | Документы в нали­чии, отработаны | Документы в нали­чии, нуждаются в от­дельных уточнениях и дополнениях |  | Документы отсут­ствуют | 3 |
| 17. Организация обучения работни­ков действиям в слу­чае аварии или ин­цидента | Обучение организо­вано, работники по­рядок действий в слу­чае аварии или инци­дента знают |  | Имеются нарушения в организации обуче­ния работников дей­ствиям в случае ава­рии или инцидента, и (или) не все работ­ники усвоили поря­док действий в случае аварии или инцидента | Обучение работников порядку действий в случае аварии или инцидента не ор­ганизовано | 10 |
| 18. Выполнение требований, предъ­являемых к молние­защите зданий и со­оружений | Требования по защи­те зданий и сооруже­ний от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений спла­нированы и выполня­ются. Эксплуатация молниезащитных устройств организо­вана в соответствии с требованиями, изло­женными в НПА, ТНПА | Неисправно до 5 % молниезащитных устройств, имеются отдельные нарушения в ведении эксплуата­ционно-технической документации | Неисправно до 10 % молниезащитных устройств, приказ об организации экс­плуатации молниеза­щитных устройств не издавался. Меро­приятия по защите объектов от прямых ударов молнии и вто­ричных ее проявле­ний спланированы, но проводятся не в полном объеме | Неисправно свыше 10 % молниезащит­ных устройств (в слу­чае, если неисправны свыше 10 % молние­защитных устройств, к общему количеству баллов прибавить 5 за каждое неисправ­ное молниезащитное устройство) или от­сутствуют эксплуата­ционно-техническая документация, пла­нирующие и другие документы по экс­плуатации молниеза­щитных устройств, либо требования по защите объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений не спланированы и не выполняются | 5 |
| 19. Выполнение требований по за­щите от статическо­го электричества производств, зданий и сооружений | Устройства защиты от статического элек­тричества имеются и эксплуатируются в соответствии с требованиями, изло­женными в НПА, ТНПА, эксплуатаци­онно-техническая до­кументация разрабо­тана в полном объеме | Устройства защиты от статического элек­тричества имеются и эксплуатируются в соответствии с тре­бованиями, изложен­ными в НПА, ТНПА, эксплуатационно-техническая докумен­тация нуждается в уточнении и допол­нении | Устройства защиты от статического элек­тричества имеются и эксплуатируются в целом в соответ­ствии с требовани­ями, изложенными в НПА, ТНПА, име­ются отдельные нарушения в содер­жании устройств за­щиты от статического электричества, не влияющие на их функционирование, или превышены сро­ки очередной провер­ки функционирования | Устройства защиты от статического элек­тричества неисправ­ны либо отсутствуют, или проверка не про­водится, либо эксплу­атационно-техниче­ская документация отсутствует | 5 |
| II. Устройство предприятий | | | | | |
| Общее устройство предприятий | | | | | |
| 20. Выполнение требований по раз­мещению предприя­тия и содержанию территории | Требования по разме­щению предприятия и содержанию терри­тории выполнены |  | Требования по разме­щению предприятия и (или) содержанию территории в целом выполнены, имеются отдельные наруше­ния, не влияющие на безопасность пред­приятия | Имеются нарушения требований по разме­щению предприятия и (или) содержанию территории, влияю­щие на безопасность предприятия | 4 |
| 21. Выполнение требований по клас­сификации произ­водств по степени их опасности, пожа­ро- и взрывоопасно­сти | Производства клас­сифицированы в со­ответствии с требова­ниями, изложенными в НПА, ТНПА |  | Производства клас­сифицированы в со­ответствии с требова­ниями, изложенными в НПА, ТНПА, вме­сте с тем имеются производства, клас­сифицированные с нарушением уста­новленных требова­ний | Производства не классифицированы | 3 |
| 22. Расчет загрузки зданий (сооруже­ний), соответствие реальной загрузки зданий и сооруже­ний расчетной | Расчет загрузки зда­ний (сооружений) произведен в соответ­ствии с установлен­ными требованиями, реальная загрузка зданий и сооружений не превышает расчет­ную |  | Расчет загрузки зда­ний (сооружений) произведен в соответ­ствии с установлен­ными требованиями, реальная загрузка от­дельных зданий и со­оружений превышает расчетную не более чем на 10 %, при условии, что при­няты дополнительные меры обеспечения безопасности зданий (сооружений), реаль­ная загрузка которых превышена | Расчет загрузки зда­ний (сооружений) не произведен или произведен с нарушениями установленных требований, либо ре­альная загрузка от­дельных зданий и со­оружений превышает расчетную более чем на 10 %, или не при­няты дополнительные меры обеспечения безопасности зданий (сооружений), реаль­ная загрузка которых превышена | 5 |
| 23. Выполнение требований по ат­тестации зданий (со­оружений), на кото­рых обращаются взрывчатые веще­ства и изделия, их содержащие | Требования по атте­стации зданий (со­оружений), на кото­рых обращаются взрывчатые вещества и изделия, их содер­жащие, выполнены | Аттестация зданий (сооружений), на ко­торых обращаются взрывчатые вещества и изделия, их содер­жащие, проведена, ат­тестаты требуют уточнения | Аттестация зданий (сооружений), на ко­торых обращаются взрывчатые вещества и изделия, их содер­жащие, проведена, срок действия атте­стата истек | Аттестация зданий (сооружений), на ко­торых обращаются взрывчатые вещества и изделия, их содер­жащие, не проведена (если не проведена аттестация более од­ного здания (соору­жения), за каждое по­следующее наруше­ние к общему количе­ству баллов приба­вить 10) | 20 |
| 24. Выполнение требований, предъ­являемых к раздели­тельным расстояни­ям и организации территории пред­приятия | Разделительные рас­стояния, организация территории предприя­тия соответствуют установленным нор­мам |  |  | Разделительные рас­стояния менее уста­новленных норм, ор­ганизация территории предприятия осу­ществлена с наруше­ниями | 5 |
| 25. Выполнение требований, предъ­являемых к защит­ным устройствам зданий и сооруже­ний | Необходимые защит­ные устройства зда­ний и сооружений оборудованы в соот­ветствии с установ­ленными требовани­ями |  | Необходимые защит­ные устройства зда­ний и сооружений оборудованы, имеют­ся нарушения уста­новленных требова­ний к оборудованным защитным устрой­ствам | Необходимые защит­ные устройства зда­ний и сооружений не оборудованы | 5 |
| 26. Выполнение тре­бований по охране предприятия | Организация охраны предприятия соответ­ствует установлен­ным требованиям |  | Организация охраны предприятия в целом соответствует уста­новленным требова­ниям, имеются нару­шения, не влияющие на безопасность про­изводственного объ­екта | Организация охраны предприятия не соот­ветствует установ­ленным требованиям | 5 |
| 27. Выполнение тре­бований, предъявля­емых к путям сооб­щения и транспорту | Пути сообщения и транспорт соответ­ствуют установлен­ным требованиям | Имеются нарушения требований к путям сообщения и (или) транспорту, не влия­ющие на безопас­ность |  | Пути сообщения и (или) транспорт не соответствуют установленным тре­бованиям | 5 |
| 28. Выполнение требований, предъ­являемых к тепло­снабжению | Теплоснабжение со­ответствует предъяв­ляемым требованиям | Имеются нарушения требований, предъяв­ляемых к теплоснаб­жению, не влияющие на безопасность |  | Теплоснабжение не соответствует установленным требованиям |  |
| 29. Выполнение требований, предъ­являемых к сред­ствам механизации погрузочно-разгру­зочных и складских работ | Состояние средств механизации погру­зочно-разгрузочных и складских работ соот­ветствует установлен­ным требованиям | Средства механиза­ции погрузочно-раз­грузочных и склад­ских работ отсутству­ют | Состояние средств механизации погру­зочно-разгрузочных и складских работ в целом соответству­ет установленным требованиям, имеют­ся нарушения, не вли­яющие на безопас­ность | Состояние средств механизации погру­зочно-разгрузочных и складских работ не соответствует установленным тре­бованиям, имеются нарушения, влияю­щие на безопасность, или средства механи­зации отсутствуют (при необходимости их наличия) | 5 |
| 30. Выполнение требований, предъ­являемых к водо­снабжению и кана­лизации | Требования к водо­снабжению и канали­зации выполнены |  | Имеются нарушения требований к водо­снабжению (за ис­ключением противо­пожарного водоснаб­жения) и (или) кана­лизации | Имеются нарушения требований к обеспе­чению противопо­жарного водоснабже­ния или требований  к канализации, направленных на предотвращение попадания опасных веществ в канализа­цию | 5 |
| 31. Выполнение требований, предъ­являемых к автома­тическим установ­кам пожаротушения и пожарной сигна­лизации | Требования к автома­тическим установкам пожаротушения и по­жарной сигнализации выполнены | Имеются отступления от требований к авто­матическим установ­кам пожаротушения и пожарной сигнали­зации, не влияющие на безопасность, и ра­боты, направленные на их устранение, ве­дутся | Имеются нарушения требований к автома­тическим установкам пожаротушения и по­жарной сигнализа­ции, не влияющие на безопасность | Автоматические уста­новки пожаротуше­ния и пожарной сиг­нализации отсутству­ют или неисправны на одном объекте и более (если автомати­ческие установки по­жаротушения и по­жарной сигнализации отсутствуют или не­исправны более чем на одном объекте, за каждый последую­щий объект к общему количеству баллов прибавить 20) | 5 |
| 32. Выполнение требований, предъ­являемых к внеш­ним электротехни­ческим установкам | Требования к внеш­ним электротехниче­ским установкам вы­полнены |  | Имеются нарушения, связанные с эксплуа­тацией внешних элек­тротехнических уста­новок, не влияющие на безопасность и по­жарную безопасность объекта | Требования к внеш­ним электротехни­ческим установкам не выполнены, или выполнены с нарушениями уста­новленных требова­ний, или имеются нарушения, связан­ные с эксплуатацией внешних электротех­нических установок, влияющие на без­опасность и пожар­ную безопасность объекта | 5 |
| Организация производственных процессов | | | | | |
| 33. Выполнение особых требований по организации про­изводств | Требования, предъяв­ляемые к организации производств, выпол­нены |  | Имеются нарушения требований, предъяв­ляемых по организа­ции производств, не влияющие на без­опасность производ­ства | Имеются нарушения требований, предъяв­ляемых по организа­ции производств, вли­яющие на безопас­ность производства, либо выявлены слу­чаи ведения работ, связанных с работой со взрывчатыми ве­ществами или изде­лиями, технологиче­ский процесс на ко­торые не разработан | 10 |
| 34. Выполнение требований по хра­нению взрыво- и огнеопасных веществ и изделий | Взрыво- и огнеопас­ные вещества и изде­лия хранятся с вы­полнением всех уста­новленных в НПА, ТНПА, а также тех­нической документа­ции на указанные ве­щества и изделия требований |  |  | Имеются нарушения установленных тре­бований к хранению взрыво- и огнеопас­ных веществ и изде­лий (если имеется бо­лее одного наруше­ния, за каждое после­дующее нарушение к общему количеству баллов прибавить 20) | 10 |
| 35. Выполнение требований по авто­матизации произ­водственных про­цессов | Установленные тре­бования по автомати­зации производствен­ных процессов вы­полнены |  | Установленные тре­бования по автомати­зации производствен­ных процессов вы­полнены, имеются отдельные наруше­ния, не влияющие на безопасность | Установленные тре­бования по автомати­зации производствен­ных процессов не вы­полнены | 5 |
| Здания и сооружения | | | | | |
| 36. Выполнение требований, предъ­являемых к произ­водственным здани­ям | Здания и сооружения производственного объекта и их эксплуа­тация соответствуют предъявляемым тре­бованиям к производ­ственным зданиям, особым требованиям к зданиям и сооруже­ниям категорий Ас, Алс, Бс, Вс, Гс, а также подземным (полупод­земным) сооружени­ям |  |  | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к производ­ственным зданиям и сооружениям, осо­бых требований к зда­ниям и сооружениям категорий Ас, Алс, Бс, Вс, Гс, а также под­земным (полуподзем­ным) сооружениям (если имеется более одного нарушения, за каждое последую­щее нарушение к об­щему количеству бал­лов прибавить 20) | 5 |
| 37. Выполнение требований, предъ­являемых к склад­ским зданиям | Предъявляемые тре­бования к складским зданиям выполнены |  |  | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к складским зданиям (если имеет­ся более одного нару­шения, за каждое последующее нару­шение к общему ко­личеству баллов при­бавить 20) | 5 |
| 38. Выполнение требований, предъ­являемых к админи­стративным и быто­вым зданиям и по­мещениям | Предъявляемые тре­бования к админи­стративным и быто­вым зданиям и по­мещениям производ­ственного объекта выполнены |  |  | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к админи­стративным и быто­вым зданиям и поме­щениям производ­ственного объекта | 3 |
| 39. Выполнение требований к ком­муникационным, транспортно-техно­логическим, транс­портным и пешеход­ным сооружениям | Установленные тре­бования к коммуни­кационным, транс­портно-технологиче­ским, транспортным и пешеходным соору­жениям выполнены |  |  | Установленные тре­бования к коммуни­кационным, транс­портно-технологиче­ским, транспортным и пешеходным соору­жениям не выполне­ны | 2 |
| 40. Выполнение требований, предъ­являемых к соору­жениям для прове­дения испытаний | Предъявляемые тре­бования к сооруже­ниям для проведения испытаний выполне­ны |  | Необходимые, в со­ответствии с техноло­гической документа­цией, испытания не проводятся ввиду отсутствия необходи­мых сооружений для испытаний | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к сооруже­ниям для проведения испытаний или про­водятся испытания в сооружениях для испытания, не предназначенных для таких испытаний | 10 |
| 41. Выполнение требований, предъ­являемых к кон­струкциям защит­ных устройств | Конструкции защит­ных устройств соот­ветствуют предъявля­емым требованиям | В конструкциях за­щитных устройств имеются отступления от предъявляемых требований, на дан­ные отступления имеется обоснование безопасности, разра­ботанное и согласо­ванное в установлен­ном порядке |  | В конструкциях за­щитных устройств имеются нарушения предъявляемых тре­бований, обоснование безопасности, разра­ботанное и согласо­ванное в установлен­ном порядке, отсут­ствует | 10 |
| 42. Выполнение ме­роприятий, обеспе­чивающих устойчи­вость зданий к внешнему ударно-волновому воздей­ствию случайных взрывов | Мероприятия, обес­печивающие устой­чивость зданий к внешнему ударно- волновому воздей­ствию случайных взрывов, выполнены |  |  | Мероприятия, обес­печивающие устой­чивость зданий к внешнему ударно- волновому воздей­ствию случайных взрывов, не выполне­ны | 10 |
| Инженерное оборудование зданий | | | | | |
| 43. Выполнение требований, предъ­являемых к отопле­нию и вентиляции, технологическому теплоснабжению зданий | Предъявляемые тре­бования к отоплению и вентиляции, техно­логическому тепло­снабжению зданий выполнены |  |  | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к отоплению и вентиляции, техно­логическому тепло­снабжению зданий | 3 |
| 44. Выполнение требований, предъ­являемых к водопро­воду, канализации, системе противопо­жарной защиты | Предъявляемые тре­бования к оборудова­нию водопровода, ка­нализации, системе противопожарной защиты выполнены |  |  | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к оборудова­нию водопровода, ка­нализации, системе противопожарной защиты | 3 |
| 45. Выполнение требований, предъ­являемых к электро­техническим устройствам | Предъявляемые тре­бования к электро­техническим устрой­ствам выполнены |  |  | Имеются нарушения предъявляемых тре­бований к электро­техническим устрой­ствам | 4 |
| III. Эксплуатация производств | | | | | |
| Требования к организации работ | | | | | |
| 46. Наличие техни­ческой и технологи­ческой документа­ции и выполнение требований по ее со­держанию (разра­ботке) | Техническая и техно­логическая докумен­тация в наличии, тре­бования к ее содер­жанию (разработке) выполнены |  | Отсутствуют доку­менты, не влияющие на безопасность про­изводства | Отсутствуют доку­менты, влияющие на безопасность про­изводства, и (или) не выполнены требования к содер­жанию (разработке) технической и (или) технологической документации | 20 |
| 47. Выполнение тре­бований технологи­ческой дисциплины | Требования к техно­логической дисци­плине выполняются |  |  | Требования к техно­логической дисци­плине не выполняют­ся | 10 |
| 48. Выполнение ос­новных требований по оборудованию огне- и взрывоопас­ных производств, цехов, мастерских, участков, его содер­жанию и ремонту | Основные требования по оборудованию огне- и взрывоопас­ных производств, цехов, мастерских, участков, его содер­жанию и ремонту вы­полнены |  |  | Основные требования по оборудованию огне- и взрывоопас­ных производств, це­хов, мастерских, участков, его содер­жанию и ремонту не выполнены | 10 |
| 49. Выполнение тре­бований по содержа­нию производствен­ных зданий | Требования по содер­жанию производ­ственных зданий вы­полнены |  | Имеются нарушения требований по содер­жанию производ­ственных зданий, не влияющие на без­опасность | Требования по содер­жанию производ­ственных зданий не выполнены | 5 |
| 50. Выполнение тре­бований по содержа­нию территории огне- и взрывоопас­ных производств | Требования по содер­жанию территории огне- и взрывоопас­ных производств вы­полнены |  | Имеются нарушения требований по содер­жанию территории огне- и взрывоопас­ных производств, не влияющие на без­опасность | Требования по содер­жанию территории огне- и взрывоопас­ных производств не выполнены | 3 |
| 51. Выполнение тре­бований, предъяв­ляемых к резервуа­рам для вспомога­тельных материалов, работам с легковос­пламеняющимися и горючими жидко­стями | Требования, предъяв­ляемые к резервуарам для вспомогательных материалов, работам с легковоспламеняю­щимися и горючими жидкостями, выпол­нены |  |  | Требования, предъяв­ляемые к резервуарам для вспомогательных материалов, работам с легковоспламеняю­щимися и горючими жидкостями, не вы­полнены | 10 |
| 52. Выполнение тре­бований промыш­ленной санитарии | Требования промыш­ленной санитарии выполняются |  | Имеются нарушения требований промыш­ленной санитарии, не влияющие на без­опасность, жизнь и здоровье работни­ков | Требования промыш­ленной санитарии не выполняются | 3 |
| 53. Выполнение тре­бований пожарной безопасности | Требования пожарной безопасности выпол­няются |  |  | Имеются нарушения требований пожарной безопасности | 20 |
| Специальные требования безопасности в отдельных производствах | | | | | |
| 54. Выполнение тре­бований, предъяв­ляемых к работам с кислотами | Требования, предъяв­ляемые к работам с кислотами, выпол­няются |  | Имеются нарушения требований, предъяв­ляемых к работам с кислотами | Выявлено неодно­кратное нарушение требований, предъяв­ляемых к работам с кислотами | 10 |
| 55. Выполнение тре­бований по произ­водству вторичных взрывчатых веществ | Требования по произ­водству вторичных взрывчатых веществ выполняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству вторичных взрывчатых веществ | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству вторичных взрывчатых веществ | 15 |
| 56. Выполнение тре­бований по снаряже­нию боеприпасов | Требования по снаря­жению боеприпасов выполняются |  | Имеются нарушения требований по снаря­жению боеприпасов | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по снаря­жению боеприпасов | 15 |
| 57. Выполнение тре­бований по сборке боеприпасов с поро­ховыми реактивны­ми двигателями, сборке пороховых реактивных двигате­лей | Требования по сборке боеприпасов с поро­ховыми реактивными двигателями, сборке пороховых реактив­ных двигателей вы­полняются |  | Имеются нарушения требований по сборке боеприпасов с поро­ховыми реактивными двигателями, сборке пороховых реактив­ных двигателей | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по сборке боеприпасов с поро­ховыми реактивными двигателями, сборке пороховых реактив­ных двигателей | 15 |
| 58. Выполнение тре­бований по прессо­ванию вторичных взрывчатых веществ | Требования по прес­сованию вторичных взрывчатых веществ выполняются |  | Имеются нарушения требований по прес­сованию вторичных взрывчатых веществ | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по прес­сованию вторичных взрывчатых веществ | 15 |
| 59. Выполнение тре­бований по произ­водству аммиачно-селитренных взрыв­чатых веществ | Требования по произ­водству аммиачно-селитренных взрыв­чатых веществ вы­полняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству аммиачно-селитренных взрыв­чатых веществ | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству аммиачно-селитренных взрыв­чатых веществ | 15 |
| 60. Выполнение тре­бований по произ­водству нитроэфир­содержащих взрыв­чатых веществ | Требования по произ­водству нитроэфир­содержащих взрывча­тых веществ выпол­няются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству нитроэфир­содержащих взрывча­тых веществ | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству нитроэфир­содержащих взрывча­тых веществ | 15 |
| 61. Выполнение тре­бований по произ­водству инициирую­щих взрывчатых ве­ществ | Требования по произ­водству инициирую­щих взрывчатых ве­ществ выполняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству инициирую­щих взрывчатых ве­ществ | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству инициирую­щих взрывчатых ве­ществ | 20 |
| 62. Выполнение тре­бований по произ­водству пиротехни­ческих составов, ме­таллизированных огнесмесей, прессо­ванию, снаряжению пиротехнических из­делий и изготовле­нию зарядов твердо­го ракетного топ­лива | Требования по произ­водству пиротехниче­ских составов, метал­лизированных огне­смесей, прессованию, снаряжению пиро­технических изделий и изготовлению заря­дов твердого ракетно­го топлива выполня­ются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству пиротехниче­ских составов, метал­лизированных огне­смесей, прессованию, снаряжению пиро­технических изделий и изготовлению заря­дов твердого ракетно­го топлива | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству пиротехниче­ских составов, метал­лизированных огне­смесей, прессованию, снаряжению пиро­технических изделий и изготовлению заря­дов твердого ракетно­го топлива | 15 |
| 63. Выполнение тре­бований по снаряже­нию средств воспла­менения, иницииро­вания и взрывания | Требования по снаря­жению средств вос­пламенения, иниции­рования и взрывания выполняются |  | Имеются нарушения требований по снаря­жению средств вос­пламенения, иниции­рования и взрывания | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по снаря­жению средств вос­пламенения, иниции­рования и взрывания | 15 |
| 64. Выполнение тре­бований по произ­водству порохов | Требования по произ­водству порохов вы­полняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству порохов | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству порохов | 15 |
| 65. Выполнение тре­бований по произ­водству баллистиче­ских порохов и заря­дов из них | Требования по произ­водству баллистиче­ских порохов и заря­дов из них выполня­ются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству баллистиче­ских порохов и заря­дов из них | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству баллистиче­ских порохов и заря­дов из них | 15 |
| 66. Выполнение тре­бований по произ­водству пироксили­на и коллоксилина | Требования по произ­водству пироксилина и коллоксилина вы­полняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству пироксилина и коллоксилина | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству пироксилина и коллоксилина | 15 |
| 67. Выполнение тре­бований по произ­водству пироксили­новых порохов и за­рядов из них | Требования по произ­водству пироксили­новых порохов и за­рядов из них выпол­няются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству пироксили­новых порохов и за­рядов из них | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству пироксили­новых порохов и за­рядов из них | 15 |
| 68. Выполнение тре­бований по произ­водству дымных по­рохов и изделий из них | Требования по произ­водству дымных порохов и изделий из них выполняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству дымных порохов и изделий из них | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству дымных порохов и изделий из них | 15 |
| 69. Выполнение тре­бований по произ­водству смесевого твердого топлива | Требования по произ­водству смесевого твердого топлива вы­полняются |  | Имеются нарушения требований по произ­водству смесевого твердого топлива | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по произ­водству смесевого твердого топлива | 15 |
| 70. Выполнение тре­бований по изготов­лению зарядов из баллистических порохов и смесевого твердого топлива на поточно-механи­зированных линиях | Требования по изго­товлению зарядов из баллистических порохов и смесевого твердого топлива на поточно-механи­зированных линиях выполняются |  | Имеются нарушения требований по изго­товлению зарядов  из баллистических порохов и смесевого твердого топлива на поточно-механи­зированных линиях | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по изго­товлению зарядов из баллистических порохов и смесевого твердого топлива на поточно-механи­зированных линиях | 15 |
| 71. Выполнение тре­бований по сбо­рочно-снаряжатель­ным производствам с применением авто­матических ротор­ных линий, изготов­лению патронов на автоматических роторных линиях | Требования по сбо­рочно-снаряжа­тельным производ­ствам с применением автоматических ро­торных линий, изго­товлению патронов на автоматических роторных линиях вы­полняются |  | Имеются нарушения требований по сбо­рочно-снаряжатель­ным производствам с применением авто­матических роторных линий, изготовлению патронов на автома­тических роторных линиях | Выявлено неодно­кратное нарушение требований по сбо­рочно-снаряжа­тельным производ­ствам с применением автоматических ро­торных линий, изго­товлению патронов на автоматических роторных линиях | 15 |
| 72. Выполнение тре­бований по охране окружающей среды | Требования по охране окружающей среды выполняются |  |  | Имеются нарушения требований по охране окружающей среды | 5 |
| 73. Выполнение тре­бований, предъяв­ляемых к опытным установкам в науч­но-исследователь­ских (научно-испы­тательных) институ­тах, конструктор­ских бюро и научно-производственных объединениях | Требования, предъяв­ляемые к опытным установкам в научно-исследовательских (научно-испытатель­ных) институтах, кон­структорских бюро и научно-производ­ственных объедине­ниях, выполняются |  |  | Имеются нарушения требований, предъяв­ляемых к опытным установкам в научно-исследовательских (научно-испытатель­ных) институтах, кон­структорских бюро и научно-производ­ственных объедине­ниях | 10 |
| 74. Выполнение тре­бований, предъявля­емых к лаборато­риям огне- и взрыво­опасных произ­водств | Требования, предъяв­ляемые к лаборато­риям огне- и взрыво­опасных производств, выполнены |  |  | Требования, предъяв­ляемые к лаборатори­ям огне- и взрыво­опасных производств, не выполнены | 5 |
| Обеспечение безопасности при испытаниях. Работы с отходами и бракованной продукцией. Порядок учета, хранения и транспортировки взрывчатых веществ и изделий, их содержащих | | | | | |
| 75. Выполнение тре­бований безопас­ности при испыта­тельных работах | Требования безопас­ности при испыта­тельных работах вы­полняются |  |  | Требования безопас­ности при испыта­тельных работах не выполняются | 20 |
| 76. Выполнение тре­бований по порядку использования, пе­реработки и уничто­жению отходов и бракованных изде­лий | Требования по поряд­ку использования, пе­реработки и уничто­жению отходов и бра­кованных изделий выполняются |  | Имеются нарушения требований по поряд­ку использования, пе­реработки и уничто­жению отходов и бра­кованных изделий, не содержащих взрывчатые вещества | Требования по поряд­ку использования, пе­реработки и уничто­жению отходов и бра­кованных изделий, содержащих взрывча­тые вещества, не вы­полняются | 10 |
| 77. Выполнение тре­бований по хране­нию и транспорти­ровке огне- и взры­воопасных продук­тов и изделий из них | Требования по хране­нию и транспорти­ровке огне- и взрыво­опасных продуктов и изделий из них вы­полняются |  |  | Требования по хране­нию и транспорти­ровке огне- и взрыво­опасных продуктов и изделий из них не выполняются | 10 |
| IV. Исполнительность, своевременность и достоверность | | | | | |
| 78. Наличие фактов неисполнения (не­надлежащего ис­полнения) предпи­саний (требований) и рекомендаций лиц, осуществляющих контроль (надзор) | Предписания (требо­вания) и рекоменда­ции лиц, осуществ­ляющих контроль (надзор), выполнены |  | Выявлены факты не­надлежащего испол­нения предписаний (требований) и реко­мендаций | Выявлены факты пе­риодического неис­полнения предписа­ний (требований) и рекомендаций должностных лиц | 30 |
| 79. Наличие фактов несоблюдения сро­ков исполнения предписаний (тре­бований) и рекомен­даций или инфор­мирования об их ис­полнении | Предписания (требо­вания) и рекоменда­ции лиц, осуществ­ляющих контроль (надзор), выполнены в полном объеме и в срок, сведения об устранении нару­шений субъект пред­ставил в установлен­ный срок | Предписания (требо­вания) и рекоменда­ции лиц, осуществ­ляющих контроль (надзор), выполнены в полном объеме, све­дения об устранении нарушений субъект представил позже установленного срока | Не устранены нару­шения, не влияющие на безопасность экс­плуатации производ­ственного объекта или потенциально опасного объекта | Предписания (требо­вания) и рекоменда­ции лиц, осуществ­ляющих контроль (надзор), не выполне­ны (в случае невы­полнения более одно­го пункта предписа­ния (требований) и рекомендаций за каж­дый последующий невыполненный пункт к общему ко­личеству баллов при­бавить 20) | 5 |
| 80. Своевременное представление от субъекта необхо­димых сведений в орган государ­ственного надзора | Сведения, представ­ляемые от субъекта в орган государствен­ного надзора, пред­ставлены своевре­менно |  | Сведения, представ­ляемые от субъекта в орган государствен­ного надзора, пред­ставлены несвоевре­менно | Сведения, представ­ляемые от субъекта в орган государ­ственного надзора, не представлены | 8 |
| 81. Достоверность представленных субъектом сведений по контрольному списку вопросов (чек-листу) | Сведения, представ­ленные субъектом по контрольному списку вопросов (чек-листу), достоверны |  |  | Сведения, представ­ленные субъектом по контрольному списку вопросов (чек-листу), недостоверны | 8 |
| 82. Отсутствие нару­шений в работе за предыдущие про­веряемые периоды | Нарушения в работе за предыдущие про­веряемые периоды отсутствуют | За предыдущие про­веряемые периоды были выявлены нарушения, не влия­ющие на безопас­ность производства | За предыдущие про­веряемые периоды были выявлены нару­шения, влияющие на безопасность про­изводства | За предыдущие про­веряемые периоды были выявлены си­стематические нару­шения, влияющие на безопасность про­изводства | 5 |
| 83. Длительность работы субъекта  на рынке и отсут­ствие жалоб в отно­шении его | Субъект на рынке бо­лее 10 лет, сведения о наличии жалоб в от­ношении его отсут­ствуют | Субъект на рынке бо­лее 5 лет, сведения о наличии жалоб в от­ношении его отсут­ствуют |  | Имеются сведения о наличии жалоб в от­ношении субъекта | 5 |
| 84. Создание новых рабочих мест | За последние 5 лет было создано не ме­нее 5 рабочих мест | За последние 5 лет было создано не ме­нее 3 рабочих мест | За последние 5 лет было создано не ме­нее 2 рабочих мест | За последние 5 лет не было создано ра­бочих мест | 2 |
| 85. Участие в реше­нии социальных за­дач республиканско­го и местного значе­ния | Субъект принимает активное участие в решении социаль­ных задач республи­канского и (или) местного значения |  |  | Субъект не принима­ет участия в решении социальных задач республиканского и (или) местного зна­чения | 2 |

Оценка по каждому из установленных критериев Ko определяется как произведение оценочного показателя фактического состояния по критерию оценки n на весовой коэффициент k:

Ko= n\*k

Суммарный показатель степени риска субъекта Io определяется как сумма оценок по каждому из установленных критериев Ko.

Примечания:

1. При n=1 весовой коэффициент не учитывается.

2. При определении оценки по каждому из установленных критериев Ko расчет баллов производится по каждому оценочному показателю и суммируется.