**Рекомендации «О документальном оформлении и распределении обязанностей И полномочий по вопросам охраны труда между Заказчиком и Подрядчиком при проведении строительных работ по договору подряда»**

**РАЗДЕЛ I**

Совместные действия заказчика и подрядчика по обеспечению безопасности при осуществлении строительной деятельности
на территории организации при капитальном ремонте, в случае возложения функции заказчика (застройщика) на эксплуатационные управления Вооруженных Сил (далее – ЭУ)

**1 вариант.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик ЭУ |  ↔ | На территории ЭУ | ↔ | Подрядчик |

Оформляемые документы:

1. Раздел по охране труда, включенный в договор строительного подряда (для разграничения полномочий Заказчика и Подрядчика);

2. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ
на территории организации (совместно Заказчик и Подрядчик);

3. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности
(для разграничения и установления ответственности руководителей,
как Подрядчика, так и Заказчика). Разрабатывает подрядчик
по согласованию с заказчиком;

4. Наряд-допуск на проведения огневых работ на временных местах (при необходимости);

5. Акт о соответствии выполненных внеплощадочных
и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (совместно Заказчик и Подрядчик). Оформляется только при капитальном ремонте, между ЭУ и подрядчиком.

Вышеперечисленные документы до 6 марта 2020 г. разрабатывались согласно ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) «Безопасность труда
в строительстве». В настоящее время необходимо руководствоваться Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33 «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ» (далее – Постановление № 24/33).

Примерный образец заполнения раздела «Охрана труда» Договора на выполнение подрядных работ при проведении подрядчиком капитального ремонта на территории Заказчика:

***ДОГОВОР № \_\_\_***

***на выполнение подрядных работ***

***5. Охрана труда***

*5.1.**При выполнении работ* ***Подрядчик*** *обязуется:*

*5.1.1. обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;*

*5.1.2. обеспечить подготовку участка работ и рабочих мест
для обеспечения безопасного производства работ;*

*5.1.3. при производстве работ обеспечить применение соответствующих требованиям Правил средств индивидуальной защиты, инструмента, лестниц, лесов, подмостей, технологической оснастки и других приспособлений, машин и механизмов;*

*5.1.4. при производстве работ повышенной опасности (в том числе при работе на высоте, огневых работах) обеспечить выдачу наряда-допуска с отражением в нем мероприятий
по обеспечению безопасных условий производства работ;*

*5.1.5. обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории организации и на местах производства работ;*

*5.1.6. не допускать случаев расширения рабочего места (зоны) производства работ, предусмотренного нарядом-до пуском;*

*5.1.7. приступить к работе по настоящему Договору только после получения у Заказчика акта-допуска на проведение строительно-монтажных работ;*

*5.1.8. по окончании подготовительных работ на строительной площадке оформить акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства;*

*5.1.9. обеспечить на объекте строительства соблюдение требований охраны труда, санитарно-гигиенических норм
и противопожарного режима в соответствии с действующими строительными нормами Республики Беларусь и нести ответственность за безопасное производство работ, пожарную и санитарно-гигиеническую безопасность.*

*Соблюдать требования законодательства, регулирующего вопросы охраны окружающей среды и использование природных ресурсов.*

*5.1.10. предоставлять* ***Заказчику*** *приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение законодательных актов по охране труда
на объекте;*

*5.1.11. для выполнения работ допускать лиц, имеющих соответствующую профессию (специальность), квалификацию, аттестацию;*

*5.1.12.****нести ответственность за возможные несчастные случаи на производстве со своими работниками.***

*5.2.****Заказчик*** *имеет право:*

*5.2.1. на проведение вводного инструктажа для персонала подрядчика;*

*5.2.2. запрещение работы в случае неправильно составленного проекта производства работ (далее – ППР);*

*5.2.3. контролировать выполнение требований законодательства по охране труда. Проверять проведение инструктажей по охране труда и наличие удостоверений, подтверждающих аттестацию, квалификацию.*

*5.3.****Заказчик*** *обязуется обеспечить**составление на имя руководителя организации письма с указанием нарушений, допущенных его работниками, и требованием немедленно устранить указанные нарушения и принять меры по их недопущению в дальнейшем;*

*5.4.****Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья
или смерть работников подрядчика не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, правил поведения на территории организации, в производственных и бытовых помещениях.***

Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ
на территории организацииразрабатывается по форме, согласно приложению 1 к Постановлению № 24/33.

Примерный образец заполнения акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации:

***АКТ-ДОПУСК***

***для производства строительно-монтажных работ на территории организации***

*Город (населенный пункт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.*

 *(наименование организации)*

*Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика в строительной деятельности (далее - заказчик)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

*представитель застройщика в строительной деятельности (далее - застройщик), ответственный за производство строительно-монтажных работ,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

*и (или) представитель подрядчика в строительной деятельности (далее - подрядчик), ответственный за производство строительно-монтажных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

*составили настоящий акт о нижеследующем.*

*Заказчик (организация) предоставляет участок (территорию) ограниченный*

*координатами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование осей, отметок и номера чертежей)*

*для производства на нем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование работ)*

*под руководством представителя застройщика и (или) подрядчика - на следующий срок:*

*начало «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , окончание «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*До начала работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:*

| ***Наименование мероприятий***  | ***Срок выполнения*** | ***Исполнители*** |
| --- | --- | --- |
| *1. Ознакомить Подрядчика с порядком допуска на территорию действующей организации для производства строительно-монтажных работ* | *До начала производства работ* | *Заказчик**(фамилия, инициалы,**должность)* |
| *2. Провести вводный инструктаж по охране труда с работниками Подрядчика*  | *До начала**производства работ* | *Заказчик* |
| *3. Оформить акт о соответствии выполняемых внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу выполнения строительных работ* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик (руководитель работ по наряду-допуску)**Заказчик* |
| *4. Обеспечить выдачу нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью, с отражением в них мероприятий, необходимыхдля организации и обеспечения безопасных условий производства. Представить на согласование наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик**по согласованию с Заказчиком* |
| *5. Выделить место для хранения строительных материалов**6. Назначить лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение ремонтных работ на территории управления* | *До начала производства работ* | *Заказчик**Подрядчик* |
| *7. В условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ* | *До начала**производства работ* | *Заказчик**Подрядчик* |
| *8. К зонам постоянно опасных производственных факторов относить:**-места находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;**- места не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;**- места, где возможно превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное, радиоактивное излучение)* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик* |
| *9. К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:**- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);**- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;**- зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов;**- места, над которыми проходит перемещения грузов кранами* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик* |
| *10. Границы опасных зон (зон действия опасных**производственных факторов) устанавливать в соответствии с приложением 2 Постановления № 24/33* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик* |
| *11 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.* *В соответствии с Межгосударственным* *стандарт**ом ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».* | *До начала**производства работ*  | *Подрядчик* |
| *12. Осуществлять постоянный контроль за безопасным проведением работ на территории заказчика и соблюдения работниками подрядной организации требований безопасности по охране труда* | *Постоянно* | *Заказчик**Подрядчик* |
| *13. Не допускать случаев расширения рабочего места (зоны производства работ, предусмотренных наряд-допуском на производство работ с повышенной опасностью)* | *Постоянно*  | *Подрядчик* |

*Ответственный представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*Ответственный представитель застройщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*Ответственный представитель подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*При необходимости производства строительных работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.*

Перед началом выполнения строительных работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

*СПРАВОЧНО: приложение 2 к Постановлению 24/33:*

*«Границы опасных зон*

*(зоны действия опасных производственных факторов)*

*Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета)
или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 1.*

*Таблица 1*

|  |  |
| --- | --- |
| *Высота возможного падения груза (предмета), м* | *Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м* |
| *перемещаемого грузоподъемным краном, в случае его падения* | *в случае его падения со здания* |
| *До 10* | *4* | *3,5* |
| *" 20* | *7* | *5* |
| *" 70* | *10* | *7* |
| *" 120* | *15* | *10* |
| *" 200* | *20* | *15* |
| *" 300* | *25* | *20* |
| *" 450* | *30* | *25* |
| *Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние его отлета допускается определять методом интерполяции.* |

*Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице 2*

*Таблица 2*

| *Напряжение, кВ* | *Расстояние, ограничивающее опасную зону от неогражденных неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля или провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, м* |
| --- | --- |
|  *До 1*  | *1,5* |
| *От 1* | *" 20* | *2,0* |
| *" 35* | *" 110* | *4,0* |
| *" 150* | *" 220* | *5,0* |
|  *330*  |  | *6,0* |
|  *от 500* |  *до 750* | *9,0* |
|  *800* | *(постоянного тока)* | *9,0* |

*Примечания:*

*1. Границы опасных зон, в пределах которых существует опасность воздействия вредных веществ, устанавливаются по результатам инструментальных замеров (по превышению допустимых концентраций вредных веществ).*

*2. Границы опасных зон вблизи движущихся частей строительных машин и оборудования устанавливаются в пределах 5 м, если другие, повышенные требования, отсутствуют в паспорте или инструкции организации-изготовителя строительных машин и оборудования.».*

Примерный образец заполнения наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью по форме, установленной Постановлением 24/33:

***НАРЯД-ДОПУСК***

***на производство работ повышенной опасности***

*Выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

*Действителен до «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

 *1. Линейному руководителю работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

 *2. На выполнение работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование работ, место и условия*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *выполнения)*

*3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть, независимо от видов выполняемых работ, в местах их производства:*

*- расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне;*

*- падение работника с высоты и падение на него с высоты предметов;*

*- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;*

*- высокая температура битумных мастик;*

*- пожаро- и взрывоопасность применяемых рулонных и мастичных материалов,*

*разбавителей и растворителей;*

*- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;*

*- повышенная подвижность воздуха;*

*- недостаточная освещенность рабочей зоны;*

*- опасность поражения электрическим током от электрической цепи;*

*- повышенный шум на рабочем месте;*

*- психофизиологические условия труда (рабочая поза, тяжесть).*

*4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:*

| *Наименование мероприятий* | *Срок выполнения* | *Ответственный исполнитель (должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| --- | --- | --- |
| *Оградить место производства работ (опасной зоны) на расстоянии не менее 6 м от смены цеха. Исключить нахождение людей и транспортных средств вблизи указанной опасной зоны. В местах расположения выходов из здания, прохода людей выставить дежурных* | *До начала работ* | *Руководитель работ* |
| *К работам ближе 2 м от не огражденных**перепадов по высоте допускать работников,**прошедших медицинский осмотр в установленном**порядке и не имеющих противопоказаний к работе**До начала работ Руководитель работ на высоте* | *До начала работ* | *Руководитель работ* |
| *Работников обеспечивать средствами**индивидуальной и коллективной защиты, в том числе защитными касками, средствами защиты от падения с высоты (испытанными предохранительными поясами (страховочными**привязями), страховочными канатами),от пониженных температур, рукавицами**(перчатками), обувью на нескользкой подошве и т.д.* | *До начала работ*  | *Руководитель работ* |
| *Проверить:**- наличие и состояние ограждений;****-*** *надежность закрепления страховочных канатов**и других приспособлений;**- прочность конструкций кровли зданий;**- наличие ограждений опасной зоны возле здания и**расстановку дежурных для обеспечения**безопасности прохожих* | *До начала работ*  | *Руководитель работ* |
| *Определить места и способы крепления**предохранительных поясов (страховочных**привязей) и страховочных канатов в соответствии с проектом производства работ.* *Выполнить крепление страховочных канатов и убедится в надежности их крепления* | *До начала работ*  | *Руководитель работ* |
| *Провести целевой инструктаж по охране труда с исполнителями работ с отметкой в наряде~допуске* | *До начала работ*  | *Руководитель работ* |

*Начало работ \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.*

*Окончание работ \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.*

*5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:*

| *Наименование мероприятий* | *Срок выполнения* | *Ответственный исполнитель (должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| --- | --- | --- |
| *1. Выполнять работы в соответствии с требованиями проекта производства работ (технологической карты) и инструкции по охране труда по профессиям и видам работ* | *Постоянно*  | *Исполнитель работ* |
| *2. При производстве работ использовать и применять выданные, исправные, прошедшие испытания, годные к эксплуатации и т.п. средства индивидуальной и коллективной защиты* | *Постоянно*  | *Исполнитель работ* |
| *3. Предохранительные пояса (страховые привязи) и**страховочные канаты, прошедшие испытания и осмотры, крепить в местах, указанных руководителем работ, в соответствии с проектом производства работ**[ (технологической картой)* | *Постоянно* | *Исполнитель работ* |
| *4. Не разбирать (не снимать) ограждения перепадов по**высоте. Содержать указанные ограждения в исправном состоянии* | *Постоянно* | *Исполнитель работ* |
| *5. Не открывать и не снимать защитные ограждения (кожухи) коммуникаций, применяемых машин, механизмов, оборудования и* ***s*** *приспособлений.**Не прикасаться к подвижным и (или) токоведущим частям оборудования и механизмов*  | *Постоянно* | *Исполнитель работ* |
| *6. Не допускать производство работ неисправным инструментом, приспособлениями и на неисправном\ оборудовании, механизмах, машинах и т.п.* | *Постоянно* | *Исполнитель работ* |
| *7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,**требования иных нормативных правовых актов по охране**труда и требования пожарной безопасности* | *Постоянно* | *Исполнитель работ* |

*6. Состав исполнителей работ:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)* | *Профессия, квалификационный разряд (должность), группа по электробезопасности* | *С условиями работ ознакомил, целевой инструктаж по охране труда провел (должность, фамилия, инициалы, подпись)* | *С условиями работ ознакомлен, целевой инструктаж по охране труда получил (подпись работающих - исполнителей работ)* |
| *1.* |  |  |  |

*7. Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(уполномоченный приказом руководителя*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *организации должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *имеется), личная подпись)*

*Наряд-допуск принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия, собственное имя, отчество*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(если таковое имеется), личная подпись)*

*8. Письменное разрешение организации (эксплуатирующей организации) на*

*производство работ имеется.*

*Мероприятия по безопасности выполнения строительных работ согласованы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *имеется), личная подпись уполномоченного представителя организации*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *или эксплуатирующей организации)*

*9. Рабочее место и условия труда проверены. Меры по безопасности*

*производства работ, указанные в наряде-допуске, выполнены.*

*Разрешаю приступить к выполнению работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *собственное имя, отчество (если таковое имеется), личная подпись, дата)*

*10. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(дата, личная подпись лица, выдавшего*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *наряд-допуск)*

*11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент,*

*приспособления убраны. Работающие выведены. Наряд-допуск закрыт.*

*Руководитель работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (первый находится у лица, выдавшего наряд, второй - у ответственного руководителя работ); при работах на территории организации наряд-допуск оформляется
в трех экземплярах (третий экземпляр выдается ответственному лицу организации).*

Строительные работы, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, указаны в приложении 4 к Постановлению 24/33.
В организации, исходя из особенностей выполнения строительных работ, составляется перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых
по наряду-допуску, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством.

Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску, утверждается руководителем организации.

*СПРАВОЧНО: Приложение 4 к Постановлению 24/33:*

*«Перечень строительных работ,*

*на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск*

*Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.*

*Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных пространствах.*

*Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и т.п.), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов и других опасных подземных коммуникаций.*

*Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов организации.*

*Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность из смежных участков работ.*

*Выполнение работ в непосредственной близости к полотну или проезжей части эксплуатируемых автомобильных или железных дорог.*

*Выполнение газоопасных работ.*

*Выполнение работ на высоте с применением предохранительного пояса.*

*Выполнение работ с применением пороховых строительно-монтажных инструментов.*

*Выполнение монтажных работ с мостовых кранов.*

*Демонтаж стоечных лесов высотой свыше 4 м.».*

В соответствии с частью 2 пункта 16 Постановления 22/33 в случае выполнения строительных работ в зоне потенциально опасных объектов (линии электропередачи, взрывопожароопасные объекты и иные объекты), применяются другие формы нарядов-допусков, разработанные
в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.
Так, при проведении огневых работ следует использовать форму установленную в приложении к Постановлению Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.05.2018 № 29 «Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ
на временных местах».

*СПРАВОЧНО: приложение к Постановлению Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.05.2018 № 29
«Об оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ на временных местах»*

«Форма

***НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_\_\_\_***

***на проведение огневых работ***

*1. Наряд-допуск выдал*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, выдавшего наряд-допуск,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *дата выдачи наряда-допуска)*

*2. На выполнение работ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(содержание работ)*

*3. Место проведения работ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(цех №, наименование установки, отделения, участка, площадки, корпус N,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *наименование помещения, сооружения, оборудования, емкостного сооружения,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *резервуара, емкости, технического устройства и так далее, N по технологической схеме (рег. N))*

*4. Лицо, ответственное за подготовку огневых работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия и инициалы)*

*5. Лицо, ответственное за проведение огневых работ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия и инициалы)*

*6. Время проведения работ:*

*начало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ окончание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(время и дата) (время и дата)*

*7. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения огневых работ:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дата и время отбора проб* | *Место отбора проб* | *Определяемые компоненты (вещества)* | *Допустимая концентрация* | *Результаты анализа* | *Должность (профессия), фамилия, инициалы и подпись лица, проводившего анализ* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |

*8. До начала проведения огневых работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nп/п* | *Наименование мероприятия* | *Срок выполнения* | *Лицо, ответственное за подготовку огневых работ (должность, фамилия, инициалы, подпись)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |

*Лицо, ответственное за подготовку огневых работ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(подпись) (фамилия и инициалы)*

*Лицо, ответственное за проведение огневых работ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(подпись) (фамилия и инициалы)*

*9. Исполнители огневых работ:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Nп/п* | *Состав бригады исполнителей огневых работ, фамилия и инициалы* | *Профессия* | *Целевой противопожарный инструктаж* |
| *получили* | *провел* |
| *подписи исполнителей огневых работ* | *подпись лица, проводившего инструктаж* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |

*10. Меры по обеспечению безопасности при проведении огневых работ (определяются организационные и технические мероприятия, необходимые средства защиты):*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*11. Особые условия проведения огневых работ:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*12. Работы разрешаю: лицо, выдавшее наряд-допуск*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность) (подпись) (фамилия и инициалы) (дата, время)*

*13. Наряд-допуск продлен:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nп/п* | *Дата и время проведения огневых работ* | *Безопасность проведения огневых работ проверена, возможность проведения огневых работ подтверждаем* |
| *лицо, ответственное за подготовку огневых работ* | *лицо, ответственное за проведение огневых работ* |
| *фамилия и инициалы* | *подпись* | *фамилия и инициалы* | *подпись* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |

*14. Изменения в составе бригады исполнителей огневых работ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Выведены из состава бригады исполнителей огневых работ (профессия, фамилия и инициалы)* | *Введены в состав бригады исполнителей огневых работ (профессия, фамилия и инициалы)* | *Целевой инструктаж пожарной безопасности* |
| *получили* | *провел* |
| *подписи исполнителей огневых работ* | *подпись лица, ответственного за проведение огневых работ* |
| *1* | *2* | *3* | *4* |

|  |  |
| --- | --- |
| *15. Работа выполнена в полном объеме, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт.* | *16. Наряд-допуск закрыт досрочно. Работы не выполнялись (не выполнены).* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *(фамилия и инициалы)* | *(подпись)* | *(фамилия и инициалы)* | *(подпись)* |
| *\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | *\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |
| *Представитель объекта, старший по смене (начальник смены, сменный мастер и иные)* | *Представитель объекта, старший по смене (начальник смены, сменный мастер и иные)* |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
| *(фамилия и инициалы)* | *(подпись)* | *(фамилия и инициалы)* | *(подпись)* |
| *\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | *\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.».* |

В соответствии с пунктом 34 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»
при проведении огневых работ на объекте сторонней организацией ответственным за проведение огневых работ лицом является специалист данной организации, что фиксируется в наряде-допуске.

Руководитель подразделения организации, индивидуальный предприниматель на объектах, на которых проводятся огневые работы сторонней организацией, индивидуальным предпринимателем, должны проверить наличие и действие талона о прохождении пожарно-технического минимума у лица, ответственного за проведение огневых работ.

Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ должны быть закончены до начала строительства. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о соответствии выполненных внеплощадочных
и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, оформленному по форме согласно [приложения 6](#Par1238) к Постановлению № 24/33.

*СПРАВОЧНО: приложение 6 к Постановлению № 24/33*

*«Форма*

***АКТ***

***о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта******к началу строительства***

*Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование объекта)*

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г.*

*Комиссия в составе:*

*руководителя строящегося объекта (представителя технического надзора заказчика, застройщика)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(должность, фамилия, инициалы)*

*представителя генеральной подрядной строительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)*

*представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей*

*работы в подготовительный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование организации, должность,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*фамилия, инициалы представителя профсоюзного комитета генеральной подрядной*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *строительной организации)*

*произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных*

*подготовительных работ (в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих), выполненных по состоянию
на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г., на соответствие их требованиям безопасности труда и составила настоящий акт о нижеследующем.*

*1. К освидетельствованию предъявлены работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)*

*2. Работы выполнены в объеме, установленном организационно-технологической документацией (ПОС и ППР) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *организаций - разработчиков ПОС, ППР, номера чертежей и дата их*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *утверждения)*

*3. В представленных работах отсутствуют или допущены отклонения от требований ПОС, ППР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(при наличии отклонений указывается,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *требования каких технических нормативных правовых актов нарушены)*

 *Решение комиссии*

*Работы выполнены в объемах и в сроки, предусмотренные проектом и в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.*

*На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных работ на объекте.*

*Руководитель строящегося объекта*

*(представитель технического надзора*

*заказчика, застройщика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

*Руководитель генеральной*

*подрядной строительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

*Представитель субподрядной*

*специализированной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

*Представитель профсоюзного комитета*

*генеральной подрядной*

*строительной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(подпись) (расшифровка подписи)*

Вариант № 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик ЭУ | Письменное сообщение →Копия договора | Воинская часть, на территории которой проводятся работы | ↔ | Подрядчик |

Оформляемые документы:

1. Раздел по охране труда, включенный в договор строительного подряда (для разграничения полномочий Заказчика, (Заказчика\*)
и Подрядчика);

2. Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ
на территории организации (совместно представитель воинской части
и Подрядчик);

3. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (для разграничения и установления ответственности руководителей,
как Подрядчика, так и представителя воинской части). Разрабатывает подрядчик по согласованию с представителем воинской части.

4. Наряд-допуск на проведения огневых работ на временных местах (при необходимости);

5. Акт о соответствии выполненных внеплощадочных, внутриплощадочных и подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства (совместно Заказчик и Подрядчик).

Примерный образец заполнения раздела «Охрана труда» договора
на выполнение подрядных работ при осуществлении строительной деятельности на территории организации:

***«ДОГОВОР № \_\_\_***

***на выполнение подрядных работ***

***5. Охрана труда***

*5.1.**При выполнении работ* ***Подрядчик*** *обязуется:*

*5.1.1. обеспечить охрану, ограждение, освещение строительной площадки, а также возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;*

*5.1.2. обеспечить подготовку участка работ и рабочих мест для обеспечения безопасного производства работ;*

*5.1.3. при производстве работ обеспечить применение соответствующих требованиям Правил средств индивидуальной защиты, инструмента, лестниц, лесов, подмостей, технологической оснастки и других приспособлений, машин и механизмов;*

*5.1.4. при производстве работ повышенной опасности (в том числе при работе на высоте) обеспечить выдачу наряда-допуска с отражением в нем мероприятий по обеспечению безопасных условий производства работ;*

*5.1.5. обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории организации и на местах производства работ;*

*5.1.6. не допускать случаев расширения рабочего места (зоны) производства работ, предусмотренного нарядом-допуском;*

*5.1.7. приступить к работе по настоящему Договору только после получения у Заказчика акта-допуска на проведение строительно-монтажных работ;*

*5.1.8. по окончании подготовительных работ
на строительной площадке оформить акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства;*

*5.1.9. обеспечить на объекте строительства соблюдение требований охраны труда, санитарно-гигиенических норм и противопожарного режима в соответствии с действующими строительными нормами Республики Беларусь и нести ответственность за безопасное производство работ, пожарную и санитарно-гигиеническую безопасность.*

*Соблюдать требования законодательства, регулирующего вопросы охраны окружающей среды и использование природных ресурсов.*

*5.1.10. предоставлять* ***Заказчику*** *приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение законодательных актов по охране труда
на объекте;*

*5.1.11. для выполнения работ допускать лиц, имеющих соответствующую профессию (специальность), квалификацию, аттестацию;*

*5.1.12.****нести ответственность за возможные несчастные случаи
на производстве со своими работниками.***

*5.2.****Заказчик*** *имеет право:*

*5.2.1. направить письменное сообщение и выслать копию договора
 в воинскую часть (в организацию, на территории которой выполняются работы):*

*5.2.2. на проведение вводного инструктажа для персонала подрядчика;*

*5.2.3 на составление акта-допуска на проведение строительно-монтажных работ на территории организации;*

*5.2.4 на подписание наряда-допуска соответствующим должностным лицам воинской части;*

*5.2.5 запрещение работы в случае неправильно составленного ППР;*

*5.2.7 контролировать выполнение требований законодательства
по охране труда.*

*5.2.8. контролировать проведение инструктажей по охране труда
и наличие удостоверений, подтверждающих аттестацию, квалификацию.*

*5.3.****Заказчик*** *обязуется обеспечить**составление на имя руководителя организации письма с указанием нарушений, допущенных его работниками, и требованием немедленно устранить указанные нарушения и принять меры по их недопущению в дальнейшем;*

*5.4. Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья или смерть работника, не по вине Заказчика, а также в случаях нарушения ими правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, правил*

*поведения на территории организации, в производственных, бытовых помещениях.|*

Примерный образец заполнения акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации:

***АКТ-ДОПУСК***

***для производства строительно-монтажных работ на территории организации***

*Город (населенный пункт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.*

 *(наименование организации)*

*Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика в строительной деятельности (далее - заказчик)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

*представитель застройщика в строительной деятельности (далее - застройщик), ответственный за производство строительно-монтажных работ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

*и (или) представитель подрядчика в строительной деятельности (далее - подрядчик), ответственный за производство строительно-монтажных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(фамилия, инициалы, должность)*

*составили настоящий акт о нижеследующем.*

*Заказчик (организация) предоставляет участок (территорию) ограниченный координатами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование осей, отметок и номера чертежей)*

*для производства на нем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(наименование работ)*

*под руководством представителя застройщика и (или) подрядчика - на следующий срок:*

*начало «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , окончание «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*До начала работ необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:*

| ***Наименование мероприятий***  | ***Срок выполнения*** | ***Исполнители*** |
| --- | --- | --- |
| *1. Ознакомить Подрядчика с порядком допуска на территорию действующей организации для производства строительно-монтажных работ* | *До начала производства работ* | *Заказчик\***(фамилия, инициалы,**должность)* |
| *2. Провести вводный инструктаж по охране труда с работниками Подрядчика*  | *До начала**производства работ* | *Заказчик\** |
| *3. Оформить акт о соответствии выполняемых внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу выполнения строительных работ* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик (руководитель работ по наряду-допуску)**Заказчик* |
| *4. Обеспечить выдачу нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью, с отражением в них мероприятий, необходимых для организации и обеспечения безопасных условий производства. Представить на согласование наряд- допуск на производство работ с повышенной опасностью* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик**по согласованию с Заказчиком* |
| *5. Выделить место для хранения строительных материалов* | *До начала производства работ* | *Заказчик\***Подрядчик* |
| *6. Назначить лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение ремонтных работ на территории управления* | *До начала производства работ* | *Заказчик\***Подрядчик* |
| *7. В условиях производственного риска выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ* | *До начала**производства работ* | *Заказчик\***Подрядчик* |
| *8. К зонам постоянно опасных производственных факторов относить:**-места находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;**- места не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;**- места, где возможно превышение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов (шум, вибрация, электромагнитное, ультрафиолетовое, лазерное, радиоактивное излучение)* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик* |
| *9. К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:**- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);**- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;**- зоны перемещения машин, оборудования, их частей, рабочих органов;**- места, над которыми проходит перемещения грузов кранами* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик* |
| *10. Границы опасных зон (зон действия опасных производственных факторов) устанавливать в соответствии с приложением 2 Постановления № 24/33* | *До начала**производства работ* | *Подрядчик* |
| *11 .На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения,а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.*  | *До начала**производства работ*  | *Подрядчик* |
| *12. Осуществлять постоянный контроль за безопасным проведением работ на территории заказчика и соблюдения работниками подрядной организации требований безопасности по охране труда* | *Постоянно* | *Заказчик**Подрядчик* |
| *13. Не допускать случаев расширения рабочего места (зоны производства работ, предусмотренных нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью)* | *Постоянно*  | *Подрядчик* |

*Ответственный представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*Ответственный представитель застройщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*Ответственный представитель подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(личная подпись) (расшифровка подписи)*

*При необходимости производства строительных работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.*

Акт-допуск может применяться не во всех случаях. Так, если производится монтаж, наладка или устранение неисправностей какого-либо единичного оборудования, то в акте-допуске необходимости нет.

**РАЗДЕЛ II**

Совместные действия заказчика и подрядчика по обеспечению безопасности при осуществлении строительной деятельности на территории организации при текущем ремонте.

Заказчиком при проведении **текущего ремонта** могут являться:

ЭУ;

командование родов войск;

воинская часть, имеющее финансирование.

Вариант А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик ЭУ(на своей территории) | ↔ | Подрядчик |

Вариант Б

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик ЭУ | ↔ | Воинская часть | ↔ | Подрядчик |

Вариант В

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Командование родов войск | ↔ | Воинская часть, не обеспеченная финансированием | ↔ | Подрядчик |

Вариант Г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик ЭУ | Письменноераспоряжение → | На территории ЭУ | ↔ | Подрядчик |

При текущем ремонте оформляются все те же документы, что
и в вариантах 1, 2, за исключением:

акта о соответствии выполненных внеплощадочных
и внутриплощадочyых подготовительных работ требованиям безопасности и готовности объекта к началу строительства;

пункта 5.1.8 договора на выполнения подрядных работ;

пункта 3 акта-допуска для производства строительно-монтажных работ
на территории организации.

**РАЗДЕЛ III**

Порядок допуска и доступа работников подрядных организаций к работе
на территории организации Заказчика (Заказчика\*)

Перед допуском подрядных организаций к работе на территории организации Заказчика (Заказчика\*) персонал подрядчика должен пройти:

1. вводный инструктаж по охране труда в соответствии
с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 года № 175;

2. вводный противопожарный инструктаж в соответствии
с Инструкцией о порядке подготовке работников по вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний в данной сфере, утвержденной постановлением МЧС РБ от 22.05.2018 года № 36.

Вводный инструктаж по охране труда проводится с работающими
при участии их в производственном процессе, привлечении к работам (оказанию услуг) в организации или на ее территории, выполнении работ (оказании услуг) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа по охране труда (инструкции для проведения вводного инструктажа по охране труда).

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или уполномоченное должностное лицо Заказчика (Заказчика\*),
на которого возложены обязанности специалиста по охране труда (далее – специалист по охране труда).

Специалист по охране труда в ходе проведения вводного инструктажа по охране труда должен предупредить о недопустимости нахождения работающих подрядчика в состоянии алкогольного опьянения, либо под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории Заказчика, а также о мерах привлечения за указанное нарушение не только к дисциплинарной, но и административной ответственности (статья 19.3 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях от 06.01.2021 № 91-3), которая влечет наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.

При проведении вводного противопожарного инструктажа
у работников, связанных с выполнением огневых работ проверяются талоны пожарно-технического минимума (ПТМ).

Акт-допуск составляется Заказчиком (Заказчиком\*) с участием Подрядчика. При этом всю ответственность за сохранение жизни
и здоровья работников несет подрядчик. Составляется в двух экземплярах, один остается у Заказчика (Заказчика\*), другой у Подрядчика.

Допуск подрядных организаций к работам должен осуществляться после оформления Заказчиком (Заказчиком\*) акта допуска для производства строительно-монтажных работ на территории организации.

\* – представитель Заказчика, т.е. уполномоченное должностное лицо организации,
на территории которой проводятся строительные работы.